ПИРИНГОВЫЕ СЕТИ

Одноранговые, децентрализованные или пиринговые (от англ. peer-to-peer, P2P — один на один, с глазу на глаз) сети — это компьютерные сети, основанные на равноправии участников. В таких сетях отсутствуют выделенные серверы, а каждый узел (peer) является как клиентом, так и сервером. В отличие от архитектуры клиент-сервер, такая организация позволяет сохранять работоспособность сети при любом количестве и любом сочетании доступных узлов.
Впервые фраза «peer-to-peer» была использована в 1984 году Парбауэллом Йохнухуйтсманом (Parbawell Yohnuhuitsman) при разработке архитектуры Advanced Peer to Peer Networking фирмы IBM.

Устройство одноранговой сети

Например, в сети есть 12 машин, при этом любая может связаться с любой. В качестве клиента (потребителя ресурсов) каждая из этих машин может посылать запросы на предоставление каких-либо ресурсов другим машинам в пределах этой сети и получать их. Как сервер, каждая машина должна обрабатывать запросы от других машин в сети, отсылать то, что было запрошено, а также выполнять некоторые вспомогательные и административные функции. 
Любой член данной сети не гарантирует никому своего присутствия на постоянной основе. Он может появляться и исчезать в любой момент времени. Но при достижении определённого критического размера сети наступает такой момент, что в сети одновременно существует множество серверов с одинаковыми функциями. 

Частично децентрализованные (гибридные) сети

Помимо чистых P2P-сетей, существуют так называемые гибридные сети, в которых существуют сервера, используемые для координации работы, поиска или предоставления информации о существующих машинах сети и их статусе (on-line, off-line и т. д.). Гибридные сети сочетают скорость централизованных сетей и надёжность децентрализованных благодаря гибридным схемам с независимыми индексационными серверами, синхронизирующими информацию между собой. При выходе из строя одного или нескольких серверов, сеть продолжает функционировать. К частично децентрализованным файлообменным сетям относятся например EDonkey, BitTorrent. 

Пиринговая файлообменная сеть

Одна из областей применения технологии одноранговых сетей — это обмен файлами. Пользователи файлообменной сети выкладывают какие-либо файлы в т.н. «расшаренную» (англ. share — делиться) директорию, содержимое которой доступно для скачивания другим пользователям. Какой-нибудь другой пользователь сети посылает запрос на поиск какого-либо файла. Программа ищет у клиентов сети файлы, соответствующие запросу, и показывает результат. После этого пользователь может скачать файлы у найденных источников. В современных файлообменных сетях информация загружается сразу с нескольких источников. Ее целостность проверяется по контрольным суммам. 
Обычно в таких сетях обмениваются фильмами и музыкой, что является извечной головной болью видеоиздательских и звукозаписывающих компаний, которым такое положение дел очень не по душе. Проблем им добавляет тот факт, что пресечь распространение файла в децентрализованной пиринговой сети технически невозможно — для этого потребуется физически отключить от сети все машины, на которых лежит этот файл, а таких машин (см. выше) может быть очень и очень много — в зависимости от популярности файла их число может достигать сотен тысяч. В последнее время видеоиздатели и звукозаписывающие компании начали подавать в суд на отдельных пользователей таких сетей, обвиняя их в незаконном распространении музыки и видео. 
Такие организации, как RIAA, дискредитируют пиринговые сети, публикуя в них фальшивые файлы (содержание которых не соответствует названию, часто носит порнографический характер). Это привело к потере популярности сети KaZaA в пользу eDonkey, имеющей более совершенную архитектуру. 
Несмотря на то, что в феврале 2006 прекратил работу самый популярный сервер сети eD2k — Razorback, и была прекращена разработка коммерческого клиента EDonkey2000, сама сеть ED2K продолжает функционировать, т. к. не завязана на конкретные сервера и существует большое количество свободно распространяемых клиентских программ типа eMule и mlDonkey. 

Преимущества Р2Р

1.	В пиринговых сетях сервер не перегружен т.к. он не хранит данные, следовательно, более быстрое скачивание.
2.	В пиринговых сетях намного больше данных т.к. суммарная мощность клиентских компьютеров все равно больше, даже самого мощного сервера. 
3.	В пиринговых сетях очень удобный и быстрый поиск.
Все это очень сильные преимущества по - сравнению с поиском в Web и FTP серверами. После того как вы научитесь пользоваться пиринговыми сетями, вам уже не захочется использовать другие способы закачки. Но, что нужно сделать, чтобы стать участником пиринговой сети сетей? Технически это выглядит следующим образом: любой пользователь, в том числе и мы с вами устанавливаем программу (клиента), создаем шару (информацию которую мы выделяем для скачивания) и подключаемся. Но не все так быстро.)) 

Недостатки Р2Р

Главной проблемой для многих пользователей пиринговых сетей является необходимость постоянно держать свой компьютер, подключенным к Интернету, – Р2Р- сеть будет работать и без этого, но скорость загрузки будет снижена. Кроме того, поскольку во всех пиринговых сетях действует железный принцип «скачал сам – отдай другим», вы должны предоставить возможность другим пользователям сети качать что- то и у вас. 
Соответственно следует сразу приготовиться к тому, что, когда вы начнете использовать пиринговые сети, ваш трафик значительно возрастет – причем как входящий, так и исходящий. Впрочем, если вы подключены к Интернету по безлимитному тарифу, это не имеет никакого значения, но если у вас помегабайтная тарификация, расходы на интернет-доступ могут существенно возрасти. 

Известные децентрализованные и гибридные сети

•	ED2K она-же eDonkey2000 — сеть централизованного типа, крупнейшая из ныне существующих файлообменных сетей. Поиск выполняют специализированные серверы, связанные между собой. Клиенты самостоятельно обмениваются по протоколу MFTP. Компания MetaMachine разработчики исходной концепции и первого клиента основанного на веб-интерфейсе (Edonkey 2000 v1.4.5)в 2005 году прекратили поддержку этого проекта, однако сеть продолжает функционировать за счет более совершенного и более мощного клиента eMule, который использует механизмы Kademlia для построения децентрализованного сегмента eD2k .
•	Overnet, Kad — децентрализованные технологии на базе протокола Kademlia, обслуживающие поиск по сети eDonkey2000 (eD2k).
•	BitTorrent — технология распределённого распространения файлов, как правило, большого объёма. Отличается высокой скоростью и централизованностью. Некоторые BitTorrent клиенты поддерживают DHT и могут работать без центрального сервера (т. н. трекера). Поддерживается клиентами BitComet, µTorrent, FreeDownloadManager и др.
•	Direct Connect — представляет из себя слабо связанные между собой выделенные сервера для поиска (хабы). Хабы Direct Connect очень удобны для организации файлового обмена в локальных сетях.
•	Advanced Direct Connect - эволюционное развитие сетей Direct Connect с устранение основных недостатков.
•	FastTrack, iMesh — первоначально была реализована в KaZaA…
•	OpenFT — открытое продолжение сети FastTrack. Поддерживается клиентами giFT (KCeasy), mlDonkey.
•	Gnutella — полностью децентрализованная сеть, использующая протокол, разработанный компанией Nullsoft, основанный на HTTP-загрузках. Самоорганизация сети происходит за счет автоматического взаимообмена данными нод-листа между соединенными клиентами . Клиенты : Shareaza , BearShare , LimeWire , Gnucleus, Phex.
•	Gnutella2 — расширение протокола Gnutella. Основные изменения коснулись только организации системы поиска файлов . Так удалось снизить общую нагрузку на сеть применяя адресную рассылку запросов только тем клиентам у которых находится искомый файл. Также была исключена проблема с ложной инициацией атаки типа UDP-flood . Во всем остальном сеть полностью аналогична Gnutella1 . Основной клиент Shareaza .
•	Ares — файлообменная сеть для любых файлов.
•	Soulseek — проприетарный протокол. Весь поиск происходит через центральный сервер, на котором есть бесплатная регистрация и платная подписка (официальный сайт). Клиенты: Soulseek, mlDonkey, SolarSeek.
•	Freenet, GNUnet, Entropy — анонимные и устойчивые к цензуре файлообменные сети.
•	MP2P (Manolito P2P) — поддерживается клиентами Blubster, Piolet, RockItNet.
•	NEOnet — частично-децентрализованая коммерческая сеть на условно-платной основе . Является специфической вспомогательной модификацией протокола DHT при работе в отделенном коммерческом сегменте сети Gnutella1 , поддерживаемом с помощью клиента Morpheus. Свойства криптографической защиты и сетевой анонимности в сети NeoNet не поддерживаются.
•	easy P2P
•	Tesla — Возможно, содержит MalWare.
•	Filetopia — потенциально безопасная сеть для обмена самым разным контентом.
•	MUTE — Клиенты: MFC Mute, Napshare.
•	Nodezilla — анонимная файлообменная сеть.
•	Peer2Mail — принципиально это даже не пиринговая сеть, а разновидность ПО позволяющего передавать файлы между двумя хостами (peer-to-peer), используя почтовые сервисы в качестве роутера . Технология передачи файлов основана на инкапсуляции в SMTP-протокол .
•	Ants p2p — открытая P2P-сеть 3-го поколения повышенной безопасности. Java-клиент.
•	Anthill
•	Rodi — поддерживает поиск по содержанию файлов. Java-клиент.
•	AppleJuice — частично децентрализованная сеть (как eDonkey).
•	BeShare — сеть, ориентированная на BeOS.
•	Jabber — открытая P2P-технология обмена сообщениями.
•	Skype — P2P-телефония.
•	JXTA — стандартизация P2P спецификаций и протоколов http://www.jxta.org
•	KDrive — глобальный виртуальный диск для обмена файлами с авторизацией и шифрованием.
•	ProxyShare — новая высокоскоростная сеть с больши?ми возможностями.
•	ZEPP
•	Acquisition — сеть и клиент для Mac.
•	RShare — анонимная открытая P2P-сеть.
•	Marabunta — альтернативная пиринговая система ориентированная исключительно на предоставление услуг обмена мгновенными сообщениями на общей доске объявлений ( P2P-chat ) . Программа в основном рассчитана на применение в локальных сетях , и потому не содержит возможностей автообновления нод-листа ( его приходится пополнять вручную ) . При наличии постоянных IP-адресов реципиентов , может работать и в интернете , однако встроенная функция bootstrap с серверов разработчиков не работоспособна из-за того , что с 2006 года проект практически перестал развиваться.
•	SKad или OpenKAD - модификация протокола Kademlia . Полностью децентрализованые сети этого типа создавались преимущественно в Японии . Первым шагом в этом направлении стала программа Winny . Дальнейше развитие этой сети в сторону сетевой анонимности привело к появлению программы Share . И на сегодняшний день существует и третья версия под управлением программы Perfect Dark . К сожалению все три версии сети SKad развивались паралельно и хотя они имеют много общего , но из-за видоизменения процедуры кодирования нод-листа в сторону более жесткого шифрования , они не совместимы между собой . Таким образом все три программы образовали три идентичные сети с разными степенями защищенности .
•	Usenet — старая добрая глобальная доска объявлений
•	Chord
•	Pastry
•	Tapestry или Chimera
•	Groove Virtual Office — Собственническое ПО от Microsoft.
•	P-Grid — самоорганизующаяся децентрализованная сеть.
•	P2PTV — сеть телевизионных каналов.
•	KoffeePhoto — сеть для обмена фотографиями.
•	Poisoned – программа для работы с файлообменными сетями Gnutella, OpenFT, FastTrack в среде операционной системы Mac OS X. Представляет собой графический интерфейс для фонового приложения giFT.